****

**Digitus Super Bass Přenosný reproduktor**

****

**Příručka uživatele**

DA-10285

**Funkce tlačítek**

+ Pro zvýšení hlasitosti reproduktoru.

- Pro snížení hlasitosti reproduktoru.

>II Toto tlačítko je pro pozastavení / spuštění hudby.



**Indikátor baterie**

• Při nabíjení světelný ukazatel svítí červeně

• Při plně nabité baterii, světelný indikátor se vypne

• Pokud je baterie vybitá, reproduktor se automaticky vypne

• Světelný indikátor svítí modře pokud se přehrává hudba z vnějšího zdroje

Doba nabíjení: předpokládá se 3 hodiny pro 6 hodin nepřetržitého hraní. Berte na vědomí že doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie, zda není úplně vybitá.

****

**Vypínač**

Nachází se na spodní části reproduktoru

**3.5 mm zásuvka audio vstupu**

Umožňuje připojení k PC, notebooku, walkmanu,

Diskmanu, MP3 přehrávači, iPodu/ iPhonu/iPadu,

Smartphonu a telefony s podobnými audio soket.

(pro připojení použijte 3,5 mm - 3,5 mm kabel v balení).



**Nabíjecí Mini USB kabel**

Tento kabel je poskytován v balení, umožní nabíjení Lithium-ion baterie, která je integrovaná v reproduktoru. Pomocí tohoto kabelu, můžete nabíjet reproduktor z libovolného portu USB na notebooku, PC, USB adaptér, který umožňuje nabíjení z elektrické sítě není součástí balení.

**Audio konstrukce**

Tento reproduktor je postaven na základě patentované zvukové technologii a má speciální akustickou konstrukci, který využívá kompresi vzduchu pro zvýšení kvality zvuku. S tímto reproduktorem jste schopni reprodukovat zvuk v nejvyšší hlasitosti bez zkreslení při zachování hudební kvality a i za nejnižší hlasitosti.

**Systém pro kompenzaci nízko frekvenční rezonance**

Speciální akustická konstrukce, která umožňuje vzduchu kompresi a šíření k uvolnění energie.

**Funkce Sledovaní nízkých frekvencí**

Funkce sleduje a kompenzuje v reálném čase hlasitost

Jednoduše to znamená, že když snížíte hlasitost, můžete stále poslouchat dobře rezonující zvuk u nízkých frekvenčních úrovní.

**Specifikace**

Napětí vestavěné lithiová baterie: 3.7V

Kapacita lithiové baterie: 400mAh

Nabíjecí napětí: 5V

Specifikace magnetu: 40mm 2.6Ω 3W

Frekvenční rozsah: 60Hz-18KHz

SNR (odstup signálu od šumu): ≥95 dB

Stupeň zkreslení: ≤0.5%

Velikost: 60\*60\*50mm

Péče a údržba

1. Mějte prosím tento produkt dále od dětí.

2. Prosím uchovávejte výrobek v chladu. Horké , prašné nebo vlhké prostředí může mít vliv na výkonnost výrobku (vodě odolnost , výdrž baterie).

3. Je-li výrobek nefunkční nepoužívejte jej, poraďte se s nejbližším prodejcem.

Doplňující informace včetně uživatelské příručky naleznete na :

**WWW.DIGITUS.INFO**

EU Import:ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid 58513 , Germany